**RETIFICAÇÃO AO PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 107/2018.**

**TOMADA DE PREÇO 003/2018**

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Querência, torna público a RETIFICAÇÃO do Editaldo PROCESSO LICITATÓRIO Nº 107/2018que tem como objeto contratação de empresa especializada na execução de estrutura e cobertura metálica da Escola Municipal Pequeno Príncipe, conforme especificações constantes no Projeto Básico, mediante modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço.

Assim,

**ONDE SE LÊ:**

PLANILHA ORÇAMENTARIA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **FUNDAÇÕES E ESTRUTURA** |  |  |  | **21.346,92** |
| 4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF\_08/2017 | m² | 24,00 | 25,00 | 727,20 |
| 4.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF\_06/2017 | m² | 120,00 | 34,81 | 5.062,80 |
| 4.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF\_06/2017 | KG | 1.937,28 | 6,25 | 14.684,58 |
| 4.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF\_07/2016 | m³ | 24,00 | 500,00 | 14.544,00 |
| 4.5 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 24,00 | 39,04 | 1.135,68 |
| 4.6 | PILARES METÁLICOS COM BANZOS EM PERFIL "U" DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, E=3,00 MM; E DIAGONAIS EM CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS; 14 PILARES DE 6,15 M E 2 DE 7,55 M (CONFORME PROJETO) | Un | 1,00 | 17.612,97 | 21.346,92 |

**LEIA-SE:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **FUNDAÇÕES E ESTRUTURA** |  |  |  | **57.501,18** |
| 4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF\_08/2017 | m² | 24,00 | 25,00 | 727,20 |
| 4.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF\_06/2017 | m² | 120,00 | 34,81 | 5.062,80 |
| 4.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF\_06/2017 | KG | 1.937,28 | 6,25 | 14.684,58 |
| 4.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF\_07/2016 | m³ | 24,00 | 500,00 | 14.544,00 |
| 4.5 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 24,00 | 39,04 | 1.135,68 |
| 4.6 | PILARES METÁLICOS COM BANZOS EM PERFIL "U" DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, E=3,00 MM; E DIAGONAIS EM CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS; 14 PILARES DE 6,15 M E 2 DE 7,55 M (CONFORME PROJETO) | Un | 1,00 | 17.612,97 | 21.346,92 |

Desta forma, o valor global retificado da Planilha Orçamentária será de R$ 151.172,38 (cento e cinquenta e um mil, cento e setenta e dois reais e trinta e oito centavos).

**Haja vista que a retificação refere-se apenas a erro de soma dos itens, permanecendo os valores unitários dos serviços corretos, não se verifica influência na formulação das propostas, mantendo-se a data prevista para realização da Sessão Publica constante do Aviso de Licitação.**

Querência - MT, 05 de dezembro de 2018.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Daiane Rosa Machado

Presidente da CPL